**TS225 : Projet codes-barres**

1. On prend l’image
2. Détermination de 2 points
3. Création d’une matrice qui prend les coordonnées de chaque point du segment (mat\_rayon)
4. Matrice d’intensité pour chaque pixel
5. Détermination d’un seuil par Otsu
6. Binarisation de la matrice I
7. On trouve premier et dernier point dans matrice I binarisé
8. Récupération des coordonnées spatiales